Starogard Gdański, 02.10.2024r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Liczba Pseudomonas aeruginosa wynik 80 – norma 0 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

Kolejny pobór wody:

04.10.2024r.

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* wyłączono nieckę basenową z użytku publicznego
* usunięto wodę ze zbiornika wyrównawczego celem przeprowadzenia filtracji

Przeprowadzono przechlorowanie zbiornika, wyfiltrowano i ułożono złoże w filtrze

* wpuszczono świeżą wodę i dodano zwiększoną dawkę środków chemicznych – stabilizowany podchloryn sodu oraz Alba Super. Przez kilka godzin środki krążyły w systemie cyrkulacji w zwiększonym stężeniu.
* po zakończeniu procesu dezynfekcji przeprowadzono płukanie filtra czystą wodą
* powrócono do ustawień chemicznych parametrów w dawce automatycznej miary