Starogard Gdański, 22.04.2022r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

**WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Mętność 0,65+-0,21 norma ≤ 0,5 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE:**

* dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową
* przeprowadzono dodatkowe czyszczenie dna niecki basenowej oraz wszystkich ścian bocznych
* zastosowano środek Alba Super – koagulant płynny
* Data kolejnego poboru wody: 05.05.2022r.