Starogard Gdański, 10.02.2022r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Chloroform 0,059+- 0,019, norma ≤0,03 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z systemu cyrkulacji jacuzzi**

Chloroform 0,052+- 0,016, norma ≤0,03 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową
* całkowicie usunięto wodę z filtra oraz zbiornika, wpuszczono świeżą wodę, dokonano ponownego przepłukania
* czynność wymiany wody powtórzono trzykrotnie z dodatkiem chemii o nazwie stabilizowany podchloryn sodowy w dawce automatycznej miary
* zastosowano środek Alba Plus

Termin poboru próbek: 09.02.2022r.