Starogard Gdański, 9.01.2023r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Chlor wolny 0.87, norma 0.3-0.6 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

Chlor związany 0.53, norma 0.3 – niezgodny

PH 7.8, norma 6.5-7.6 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* całkowicie usunięto wodę z filtra oraz zbiornika, czynność powtarzana jest dwa razy w tygodniu. Wpuszczono świeżą wodę dokonano ponownego przepłukania – czynność powtórzono trzykrotnie z dodatkiem chemii o nazwie stabilizowany podchloryn sodowy w dawce automatycznej miary
* Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową
* zastosowano również środek Alba Plus
* Data kolejnego poboru wody: 10.01.2023r.