Starogard Gdański, 15.03.2024r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Chlor wolny 0.77, norma 0.3-0,6 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki basenowej**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* Dokonano sprawdzenia systemu dozującego chemie basenową
* Dokonano podwójnego przepłukania systemu cyrkulacji niecki oraz ponownie sprawdzono poziom wyznaczonych parametrów
* zastosowano również środek Alba Plus
* Data kolejnego poboru wody: 19.03.2024r.