Starogard Gdański, 04.05.2022r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

**WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Liczba legionella spp. w 100ml - 4, norma 0 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z systemu cyrkulacji jacuzzi**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE:**

* 02.05.2022r. całkowicie usunięto wodę z filtra oraz zbiornika, wpuszczono świeżą wodę dokonano ponownego przepłukania – czynność powtórzono dwukrotnie( 05.05.22r.) z dodatkiem chemii o nazwie stabilizowany podchloryn sodowy w dawce automatycznej miary oraz środek Alba Super
* 04.05.2022r. umieszczono informacje dotyczące wystąpienia nieprawidłowych parametrów wody w szatni basenowej ( pod tablicą „wyniki wody”)na terenie kompleksu basenowego
* Dnia 04.05.2022r. zostało zlecone umieszczenie wyników basenowych online na stronie internetowej [www.medpharma.pl](http://www.medpharma.pl)
* Data kolejnego poboru wody 05.05.2022r.