Starogard Gdański, 26.09.2022r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

**WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Liczba *pseudomonas aeruginosa* w 100ml wynik 5 – norma 0 – niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z systemu cyrkulacji niecki basenowej**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE:**

* 26.09.2022r. dokonano przepłukania kilkakrotnego przepłukania filtra wody
* 26.09.2022r. zostanie wykonane kilkakrotne przechlorowanie wody upewniając się, iż parametry wróciły do odpowiedniego poziomu
* 26.09.2022r. zostanie opróżniony i wyczyszczony basen przelewowy
* 26.09.2022r. umieszczono informacje dotyczące wystąpienia nieprawidłowych parametrów wody w szatni basenowej ( pod tablicą „wyniki wody”)na terenie kompleksu basenowego
* 26.09.2022r. zostało zlecone umieszczenie wyników basenowych online na stronie internetowej [www.medpharma.pl](http://www.medpharma.pl)

Kolejny pobór wody:

03.10.2022r.