Starogard Gdański, 08.04.2022r.

**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH :**

Chloroform 0,041+- 0,013, norma ≤0,03 - niezgodny

Miejsce pobierania próbki: **woda z niecki jacuzzi**

**PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE :**

* Dokonano spuszczenia wody z filtra oraz zbiornika jacuzzi
* Firma sprzątająca dokonała dokładnego wyszorowania niecki z użyciem specjalistycznej chemii po czy zastosowano środek Alba w celu spryskania rogów zbiornika oraz fug
* Całkowita wymiana wody zbiornika jacuzzi ma miejsce dwa razy w tygodniu
* Dokonano sprawdzenia systemu automatyki dozującego chemię basenową
* Do jacuzzi stosujemy następujące środki : podchloryn sodu, Alba Plus oraz koagulant
* Data kolejnego poboru wody: 11.04.2022r.